Zadanie 10.2.2.3

Piotr Boguszewski 63478 inis5\_fd

Topologia sieci

R1Obraz zawierający diagram, mapa, linia

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, Czcionka, numer, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

R2

Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

R3

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, algebra

Opis wygenerowany automatycznie

Pingi po ip v4

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, wyświetlacz

Opis wygenerowany automatycznie

Pingi po ip v6

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie

Opis wygenerowany automatycznie

Podsumowanie

Konfiguracja routingu za pomocą protokołów OSPF jest stosunkowo prosta, jednak istotne jest zwrócenie uwagi na subtelne różnice między OSPFv2 a OSPFv3 podczas ich implementacji.